TANet IPv6 Address (2001:288::/32) Allocation Policy
草案 2004.03.11 版

0.根據TWNIC 之建議, IPv6 Address 最小核撥單位量為 prefix /48

1.每個連線學校(大專至國中小)皆核發 /48

2.大專院校之分校, 由其實體電路連線單位(區網)核發 /48

3.高中職校由其連線單位(區網/縣網)核發 /48
  學校如更換連線單位, 也必須更換 prefix , 實體電路同時接區網與縣網
  的情況宜避免.
  建議:
  為便於管理, 建議高中職等可能異動連線單位之學校, IPv6 address
  之安排位置另做集中規畫(例如:由後往前排), 以台北市網為例:
  台北市  2001:288:1200::/39 ( 即 2001:288:1200--13FF )
    台北市網 2001:288:1201::/48
    xxxx國小 2001:288:1202::/48
    : : :
    yyyy高中 2001:288:13FD::/48
    zzzz高職 2001:288:13FE::/48

4.國中小由縣市網核發 /48 , 接區網者是否核撥 IPv6 Address? 建議暫不考慮.

5.IPv6 Address 之核發以教育部及教育局核准設立之學校為主, 其它機關或機構
  暫不考慮.